# **Otázky a odpovede V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otázka č.** | **Textácia v Technickej špecifikácii** | **Otázka** | **Odpoveď obstarávateľa** |
| 92 | V súlade s bodom 6.1. Technickej špecifikácie sú hranicami plnenia vyhodnocovacie jednotky UNO (podliehajúce výmene), z ktorých sa signál vetví na zapisovače a do systému TPS a do SYMOCHERU.  Podľa odpovede na otázku č.2 v rámci Otázok a odpovedí v súťaži, v súčasnosti neexistujú označenia adries a rozsahy meraní pre nasledovné bóromery: PA02-0100 TH-092A; PA02-0100 TH-093A; PA02-0100 TH-094A; PA02-5100 TH-092A; PA02-5100 TH-093A; PA02-5100 TH-094A; PA02-0100 TR-155D; PA02-0100 TR-155E; PA02-0100 TR-155G.  Systém TPS bol implementovaný spoločnosťou PPA Control, a.s. príp.jednou z jej dérskych spoločností a prístup doň si musí účastník súťaže zabezpečiť na komerčnej báze. | Budú v prípade týchto bóromerov priradené označenia adries v systéme TPS pred výmenou bóromerov za predpokladu, že sa nezmenia rozsahy meraní a projektové riešenie?  V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zníženiu konkurencieschopnosti niektorých uchádzačov z dôvodu nutnosti zabezpečenia privedenia signálov od všetkých bóromerov do TPS, ktorý je spravovaný iným komerčným subjektom. | Všetky potrebné informácie sú uvedené v Technickej špecifikácii a odpoveď na uvedenú otázku je zodpovedaná v odpovedi na otázky č. 1, 2 a 54. |